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Zadané úkoly diplomové práce :
Praktická část :
1. Závěsný obraz 
O 6152, Beneš Knüpfer, „Portrét děvčátka“, olej, plátno, 35 x 29.5 cm, rozm. s rámem 44.5 x 38.5 cm, NGP
Skica menšího rozměru nebyla vypnuta na rámu, což zapříčinilo výrazné celoplošné zvlnění, vznik krakel s lokálně se uvolňující barevnou vrstvou a deformujících rovinu podložky. Dílo bylo pokryté souvislou vrstvou povrchových nečistot. Malba byla místy odřená 
Po vstupním průzkumu a pečlivém zdokumentování stavu byla provedena prekonsolidace barevné vrstvy, přižehlení pomocných pruhů plátna po obvodu obrazu, odstranění povrchových nečistot suchou cestou, vypnutí malby na provisorní rám. K úspěšnému vyrovnání závažných deformací přispělo poučené použití vlhkostní komory a následná celoplošná konsolidace barevné vrstvy na nízkotlakém nažehlovacím stole. Povrchové nečistot byly sejmuty, po změření pH na povrchu malby a provedení zkoušek, emulsí vody v oleji, v kombinaci s pufrovaným roztokem pH 7. Drobné defekty byly pečlivě vytmeleny a vyretušovány akvarelovými barvami, které byly finálně, po nanesení damarového laku, korigovány barvami zn. Gamblin.
Celá práce je systematicky a přehledně fotograficky zdokumentovaná. Výsledek lze hodnotit jako velmi dobrý.

2. Polychromovaná plastika
P 5497, „Sv. Florián“ autor neznámý, kolem 1510, polychromovaná dřevořezba, rozm.101 x 44 x 16 cm, NGP
Koncepce zásahu u sochy sv. Floriana se odvíjela od důkladného zkoumání, s využitím všech dostupných metod (vizuální průzkum v rozptýleném, razantním světle, v UV luminiscenci, v IR záření. Byla provedena IR falešná barevnost, rentgen, zdokumentovány detaily poškození za pomoci digitálního mikroskopu Dino-Lite/Leica, odebrány vzorky pro laboratorní průzkum). Jako první byla zpevněna uvolněná polychromie. Povrch byl ošetřen proti plísni, byly odstraněny povrchové nečistoty nejprve suchou cestou, následně white spiritem a za pomoci lokálního zahřátí a rozpouštědla sejmuta stará konsolidační směs z kalafuny a vosku. Dále bylo nutné vyjmout levou ruku, která byla při předchozím zásahu nepřesně osazena. Před jejím umístěním na správné místo, byla slepena prasklina v rukávu, která se jevila jako nestabilní. V dalším kroku byly provedeny zkoušky snímání nečistot a ztmavlých lakových vrstev, za použití, v současnosti preferovaných postupů a kompozic. Následné tmelení a retuš byly provedeny s velkou pečlivostí.
Finální výsledek je velmi dobrý. Dílo působí autenticky. Zpráva opět zahrnuje podrobnou a systematickou fotografickou přílohu.

3. Desková malba
„Sv. Václav“, autor neznámý, 1501, mastná tempera (olejomalba) na dřevěné desce, 68.1 x 162.8 cm, Římskokatolická farnost, děkanství Chorušice
Jedno ze dvou křídel oltářní archy z Chorušic zobrazující sv. Václava lze považovat za nejobtížnější úkol praktické části diplomové práce. Posluchačka se musela vypořádat se značně narušenou křehkou dřevěnou podložkou, napadenou dřevokazným hmyzem, která byla vinou nestabilních klimatických podmínek zdeformována a na několika místech prasklá. Strukturální zásah vyžadoval značnou zručnost, technickou dovednost a pečlivě promyšlený postup, který musel být v souladu se zásahem na druhém křídle. Práci samotné předcházel podrobný restaurátorský a chemicko-technologický průzkum. Deska byla ošetřena proti dřevokaznému hmyzu v uzavřeném dusíkovém vaku s monitorovanou vlhkostí. Po jejím vyjmutí byly zahubeny místně se vyskytující plísně a lokálně zpevněna barevná vrstva. Rizikové partie byly zabezpečený přelepem. Vzhledem k již zmiňované křehkosti podložky bylo nutné vytvoření speciální nosné konstrukce, kopírující zakřivení desky. Ta umožnila její bezpečné otočení, s následným odstraněním druhotného nátěru kalafuny ze zadní strany a důkladnou dlouhotrvající petrifikaci. Nepůvodní svlaky, působící řadu defektů byly nejprve ztenčeny, tak, aby nebyla narušena stabilita desky. Postupné frézováním drážek, do kterých byly vlepeny trojúhelníkové klínky, umožnilo pak jejich úplné odstranění. Prohlubně po svlacích byly vyplněny lipovými špalíky, vloženými ve správném směru růstu dřeva. Všechny nové doplňky byly zarovnány do požadované roviny hoblíkem či dlátem. Pro odstranění starých tmelů, přesahujících často do malby, byl připraven rozpouštědlový gel, který umožnil jejich rovnoměrné naměkčení. Další úskalí představovalo bezpečné sejmutí nepůvodní vrstvy hliníku v pozadí a odstranění nečistot z malby. Po sérii zkoušek byl zvolen postup, který poskytl optimální výsledek. Pro tmelení byly postupně připraveny a aplikovány dva druhy tmelů, první arbocelový pro doplnění otvorů po červotočích, druhý klihokřídový pro tmelení defektů v malbě, které jsou po dočištění a izolaci slabou lakovou vrstvou retušovány akvarelem. 
Práce je ve fázi retuše. Všechny, již provedené úkony slibují výborný výsledek. 

4. Nástěnná malba 
K. J. Moravini, 1729, „Nalezení Mojžíše“ kombinovaná technika fresco – secco, rozměry restaurovaného úseku: 350 X 174 cm, soukromý majitel
Vymezený úsek byl pokrytý vrstvou bílého vápenného nátěru. Po jeho odkrytí se objevila samotná malba, poškozena pekováním a záseky. Vrstva intonaka byla narušena, místy uvolněná. Další poškození vzniklé zasekáním kabelů při zavedení elektroinstalace představovalo nejen ztrátu originálu, ale i nutnost odstranění tvrdých cementových tmelů. 
Práce je v rozpracovaném stavu, presentovaná v přiložené dokumentaci  

Praktická část zahrnuje v celé šíři základní restaurátorskou problematiku.
Všechny restaurátorské postupy byly prováděny pečlivě, s rozvahou, s pochopením zadaného materiálu, na základě důkladného optického i chemicko technologického průzkumu. 
Práce je odpovídajícím způsobem dokumentována, doplněna fotografickou přílohou
5. Teoretická část
Problematika středověkých nástěnných olejomaleb
V teoretické práci jsou shromážděny dostupné informace týkající se nástěnné malby provedené s olejovým pojítkem. Její součástí je praktická část, ve které jsou aplikovány popsané technologické postupy. 

6. Technologická kopie
Zátiší s ovocem a květinami, Jan Davidsz. de Heem 1638, olejomalba na dřevěné desce                 Kopie je dokončená. Jednotlivé fáze jsou zdokumentované v přiloženém portfoliu.

Triptych s mystickým zasnoubením sv. Kateřiny mezi sv. Bartolomějem a sv. Benediktem, Bernardo Daddi - okruh, tempera na dřevě
Kopie je před dokončením. Jednotlivé fáze jsou zdokumentované v přiloženém portfoliu.

Jan Petr Molitor „Podobizna mladého muže s loutnou“, olejomalba na plátně, 1741
Kopie je v rozpracovaném stavu.

Diplomovou práci Marie Knapové doporučuji k obhajobě.




V Praze dne 9.6.2025                                                     Akad.mal.rest. Dagmar Konvalinková





 





Při restaurování tohoto díla bylo nutné využít široké spektrum znalostí a postupů, jako je zajištění malby lokálními přelepy, prekonsolidace barevné vrstvy, strukturální konservace plátěné podložky (sejmutí podložky z rámu, striplining, přemosťování, vkládání plátěné intarsie, vyrovnávaní podložky za pomoci vlhkosti a tlaku, práce na nažehlovacím stole), celoplošná konsolidace. Pro snímání nečistot, zažloutlého laku, přemaleb a nevyhovujících retuší byly zvoleny soudobé postupy a materiály v celé šíři, vždy s velkým respektem k povrchu malby. Defekty byly s ohledem na charakter povrchu pečlivě vytmeleny  
Nyní je práce na obraze před dokončením, ve fázi akvarelové retuše.
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